**Инструкция по обновлению базы радаров для модели Eplutus GR-51**

1. Распакуйте сжатый файл (архив), и найдите файл "LK181и.exe";




1. Обновление базы данных GPS (обратите внимание на то, что во время обновления всегда должно подаваться питание):

.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. (мини-порт USB)




1. С помощью «ПРОВОДНИКА» убедитесь в успешном подключении устройства HID-compliant device к ПК, для дальнейшего обновления:




1. После того, как ПК распознает USB подключение, дважды кликните на файл "LK181.exe".




Шаг 1: нажмите кнопку "Далее (N)"





Шаг 2: нажмите кнопку "Начать (S)"




Шаг 3: Ожидайте завершения обновления










Шаг 4: см." Updata success", что будет означать успешное обновление.



Шаг 5: Нажмите кнопку "Выход (C)".