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1. Что это за аппарат
«Вега-109-стерео» — электрофон, то есть аппарат «три в одном». Внутри него уже есть:
проигрыватель виниловых пластинок (с тонармом и иглой);
усилитель звука — дополнительные приборы покупать не нужно;
переключатели режима «моно/стерео», тонкомпенсация и другие полезные фишки.
Проще говоря: подключил колонки — и можно слушать пластинки. Ничего докупать не надо.
Колонки к нему — «Вега 15АС-109». Их сопротивление 4 Ом — это как раз то, что нужно этой «Веге».


2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Габариты (Ш×В×Г)
	465 × 210 × 428 мм

	Масса
	15 кг

	Питание
	От сети 220 В

	Сопротивление колонок
	Не ниже 4 Ом

	Тип
	Электрофон с усилителем



15 кг — это ощутимо. Ставить лучше вдвоём и только на крепкую поверхность, не на хлипкую полку.


3. Где поставить
Поверхность должна быть крепкой и ровной — аппарат тяжёлый и чувствителен к вибрациям.
Подальше от батарей и прямого солнца: дерево и пластик не любят жару.
Если аппарат долго стоял в холоде, дайте ему «прогреться» до комнатной температуры, прежде чем включать.
Не накрывайте его тряпками и не ставьте на него ничего сверху — ему нужно охлаждаться.
Рядом не должно быть мокрых мест: техника боится влаги.


4. Подключение колонок (разъёмы Х3 и Х4)
Зайдите сзади аппарата. Там два чёрных разъёма — они подписаны Х3 и Х4. В них вставляются штекеры от колонок.
Как устроены: В каждом разъёме два отверстия: одно круглое, другое сплюснутое.
Как вставлять: круглый штырёк — в круглое отверстие, сплюснутый — в сплюснутое. Не давить с силой: штекер должен входить легко.
Что куда: Х3 — левая колонка, Х4 — правая (или наоборот — главное не перепутать провода между колонками в процессе).

Важно. Проверьте, чтобы провода нигде не болтались и не пережимались. Плохой контакт — самая частая причина треска и фона.


5. Главный секрет — одинаковая полярность
Это правило звучит страшно, а на деле простое: на обеих колонках штекеры вставляются ОДИНАКОВО.
Если на левой колонке «плюс» пошёл в левый контакт — на правой тоже в левый.
Не пытайтесь «угадать» каждый раз по-своему — просто сделайте оба подключения зеркально.
Что будет, если перепутать? Звук станет «плоским», как будто он сбоку, а бас почти пропадёт. Аппарат от этого не сломается — просто слушать будет не так приятно.
Если сомневаетесь — вставьте так, включите пластинку с басом, и если бас «тонкий», поменяйте штекеры на одной колонке местами.


6. Как слушать пластинку — пошагово
1. Включите аппарат в розетку и нажмите кнопку питания.
2. Снимите защитный колпачок с иглы (аккуратно, не трогайте иглу пальцами).
3. Положите пластинку на диск надписью вверх.
4. Установите нужную скорость вращения (33 или 45 об/мин — написано на пластинке).
5. Аккуратно опустите тонарм на край пластинки. Ничего не давите — он опустится сам.
6. Покрутите ручку громкости и настройте комфортный уровень.
7. В конце пластинки автостоп поднимет тонарм сам. Верните иглу на подставку.

Маленькая хитрость. Микролифт — маленькая кнопка, которая приподнимает тонарм. Полезно, если хочется снять пластинку, не задев иглой бороздки.


7. Что делает каждая ручка и кнопка
	Элемент
	Зачем нужен

	Громкость
	Регулирует уровень звука. Начинайте тихо и добавляйте понемногу.

	Баланс
	Смещает звук влево или вправо. Оставьте по центру, если не хотите «однобокого» звука.

	Тембры (НЧ/ВЧ)
	Подчёркивают бас или «северное» звучание высоких. Крутите по вкусу.

	Фильтры
	Подавляют шумы и «шипение» на старых пластинках.

	Тонкомпенсация
	Делает бас слышным, когда слушаете тихо.

	Ослабитель
	Приглушает звук (например, чтобы ответить на телефон).

	Моно/Стерео
	Переключает режим воспроизведения. Для винила обычно «Стерео».

	ЗС (автостоп)
	Поднимает иглу, когда пластинка кончилась.




8. Как расставить колонки
Колонки ставятся по бокам от аппарата или от слушателя, на одинаковой высоте.
Для лучшего стереоэффекта расстояние между колонками должно быть примерно равно расстоянию от колонок до слушателя. Звучит как загадка, но работает.
Не ставьте колонки вплотную к стене — бас может «бухать» и гудеть.
Направьте колонки слегка на слушателя — так стерео звучит полнее.

Простой ориентир: вы сидите в центре, колонки слева и справа на одинаковом расстоянии от вас и друг от друга. Получается треугольник — и звук «обнимает».


9. Если что-то не так: симптом → решение
	Симптом
	Что делать

	Треск или шум
	Проверьте, плотно ли вставлены штекеры в Х3 и Х4. Выньте и вставьте заново.

	Пропал бас
	Скорее всего, перепутали полярность. Поменяйте местами штекеры на одной колонке.

	Звук только с одной стороны
	Один из штекеров не до конца вставлен или провод пережат.

	Пластинка прыгает
	Проверьте, ровно ли стоит аппарат и чистая ли пластинка.

	Гул или фон
	Уберите провода колонок подальше от сети и других шнуров.

	Нет звука вообще
	Проверьте вилку в розетке, кнопку питания и громкость (может, стоит на нуле).




10. Уход за аппаратом и пластинками
Иглу протирайте только специальной щёточкой, пальцами не трогать.
Пластинки берите только за края, храните в конвертах вертикально.
Пыль с корпуса вытирайте сухой мягкой тряпкой. Влажные — только если совсем надо, и после полного высыхания включайте.
Не оставляйте иглу опущенной на неподвижную пластинку — это портит и иглу, и пластинку.
Не тащите аппарат за провод — провод со временем отходит у вилки.


11. Техника безопасности
Не подключайте колонки с сопротивлением меньше 4 Ом — усилитель может перегреться и выйти из строя.
Не трогайте разъёмы и вилку мокрыми руками.
Не включайте аппарат, если чувствуете запах гари или слышите сильный треск — выключите и разберитесь.
Не ставьте на аппарат стаканы с водой и не пользуйтесь им в ванной.
Если вынимаете штекеры — сначала лучше выключить громкость, чтобы не было щелчков в колонках.


12. Памятка на холодильник
Вся суть — в трёх строчках:
1. Колонки — в Х3 и Х4 сзади, круглый в круглое, сплюснутый в сплюснутое.
2. Штекеры на обеих колонках вставляем одинаково.
3. Пластинка → скорость 33 или 45 → опустил тонарм → слушаешь.

И ещё. Остальное — громкость по вкусу, автостоп сам поднимет иглу, а если что-то пошло не так — смотри раздел 9.





