


ВЕГА-109
стереофонический электрофон с проигрывателем пластинок
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Инструкция простым языком — со схемами, картинками и памяткой
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1. Что это за аппарат
«Вега-109» — это советский стереофонический электрофон: музыкальный центр, в котором всё собрано в одном корпусе. Внутри — проигрыватель пластинок, усилитель и приёмник. Отдельно подключаются только две колонки — и всё!
Аппарат создан, чтобы звучать тепло и живо, по-настоящему: так звучит винил, ничего похожего у цифровых плееров нет.
Звук «Веги» — тёплый бас, живая середина:
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2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Диапазон воспроизводимых частот
	50 – 18000 Гц

	Номинальная выходная мощность на канал
	10 Вт

	Коэффициент гармоник
	0,7 %

	Уровень фона и наводок
	-50 дБ

	Отношение сигнал/шум
	-60 дБ

	Коэффициент детонации
	0,15 %

	Потребляемая мощность от сети
	80 Вт

	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
	465×210×428 мм

	Масса
	15 кг



Что значат эти цифры в жизни:
— 10 Вт на канал — хватит, чтобы громко и чисто играть в обычной комнате.
— 50–18000 Гц — слышит и бас, и самые высокие ноты.
— 0,7 % гармоник — приличный показатель для своей эпохи: звук чистый.
— 0,15 % детонации — «плавание» ноты ухом не слышно.
— 80 Вт от сети — потребляет примерно как лампочка накаливания.
— 15 кг — аппарат основательный, переносить вдвоём.


3. Где поставить
— На устойчивую поверхность, подальше от края.
— Не рядом с батареей и не под прямым солнцем: пластинки и механизм не любят жару.
— Оставь сзади место, чтобы свободно дотянуться до разъёмов Х3 и Х4.
— Крышку во время игры лучше держать открытой.


4. Подключение колонок
Сзади два разъёма: Х3 — для левой колонки, Х4 — для правой.
В каждом разъёме два контакта: круглый штырь и плоская вставка. У штекера должна быть такая же пара — круглое гнездо и сплюснутое гнездо.
Возьми штекер левой колонки и вставь в Х3.
Возьми штекер правой колонки и вставь в Х4.
Вставь вилку аппарата в розетку.
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Синий — левая колонка, красный — правая


5. Главный секрет — одинаковая полярность
Внутри каждого штекера есть маленькая вставка, которая задаёт полярность. ПРАВИЛО: вставка в штекере левой колонки должна быть такой же, как в штекере правой.
Почему это важно:
Если полярность одинаковая — колонки играют согласованно, бас глубокий, сцена широкая.
Если разная — низкие частоты «гасят» друг друга, бас пропадает, звучит плоско и слабо.
Если бас пропал после подключения — первым делом проверь вставки в обоих штекерах!


6. Как слушать пластинку
Открой крышку.
Положи пластинку на диск надписью вверх.
Выбери скорость: 33 или 45 об/мин (написано на этикетке пластинки).
Нажми МИКРОЛИФТ — тонарм приподнимется.
Подведи тонарм к началу пластинки.
Отпусти лифт — игла мягко опустится, и музыка пойдёт.
В конце пластинки автостоп сам поднимет тонарм — игла не будет скрести по центру.
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Четыре шага — и играет!


7. Что делает каждая ручка
	Ручка / кнопка
	Что делает

	Громкость
	Слева направо — громче.

	Баланс
	Куда повернул — та колонка громче. Ставь посередине.

	Низы
	Тембр баса: больше/меньше низких частот.

	Верхы
	Тембр высоких частот: ярче/мягче.

	Фильтры
	Обрезают шум пластинки или низкий рокот.

	Луна (тонкомпенсация)
	На тихой громкости добавляет бас и верх — звук не «сдувается».

	Ослабитель
	Уменьшает громкость сразу, не трогая основную ручку.

	Скорость
	33 или 45 об/мин под выбранную пластинку.

	Микролифт
	Поднимает и опускает тонарм мягко.
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8. Как расставить колонки
Главный принцип — равносторонний треугольник:
расстояние между колонками примерно равно расстоянию от каждой колонки до тебя;
колонки колонки разворачивай чуть внутрь, «на слушателя»;
сади стерео по центру между ними — только так картинка звука собирается;
не ставь колонки вплотную к стене — бас станет гулким.
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Зелёный треугольник — идеальная расстановка


9. Если что-то не так
	Симптом
	Что делать

	Не включается
	Проверь вилку в розетке и положение выключателя на панели.

	Нет звука
	Проверь, включён ли нужный источник и поднят ли громкость.

	Пропал бас
	Проверь одинаковые ли вставки в штекерах Х3 и Х4 (раздел 5).

	Треск и шорох
	Почисти пластинку и протри иглу. Проверь фильтры.

	Пластинка прыгает
	Аппарат стоит неровно — выровняй поверхность.

	Звук только из одной колонки
	Проверь штекер в Х3 или Х4 — вставь до упора.

	Игла скользит в конце
	Автостоп не сработал — подними лифт и верни тонарм вручную.




10. Уход за аппаратом и пластинками
Пластинки протирай антистатической щёткой — пыль главный враг иглы.
Храни пластинки только в конвертах, вертикально, как книги.
Корпус протирай сухой мягкой тряпкой; не мочи.
Иглу не трогай пальцами — лучше специальной кисточкой.
Не поднимай аппарат за крышку и за тонарм.


11. Техника безопасности
Не трогай вилку и розетку мокрыми руками.
Не открывай корпус — внутри напряжение, разбирать может только мастер.
Не ставь на аппарат вазы, чашки и горячие предметы.
Выключай из розетки, если уходишь надолго или уходит гроза.
Не тяни за провод, а вынимай за вилку.
Провода колонок не оставляй на проходе — чтобы не споткнуться.


12. Памятка на холодильник
Вся суть в трёх строчках:
1. Включил → положил пластинку → выбрал скорость.
2. Лифт нажал → подвёл → отпустил.
3. Нет баса? Проверь вставки в штекерах Х3 и Х4!

Успехов и приятного прослушивания!
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