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Советский стереоэлектрофон с встроенным проигрывателем пластинок.
Полная инструкция для начинающих меломанов.
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1. Что это за аппарат
«Вега-109» — советский стереоэлектрофон, выпускавшийся с конца 1970-х годов. Красивое слово «электрофон» означает простое: в одном корпусе собрано всё, что нужно, чтобы слушать пластинки. Проигрыватель уже внутри, усилитель тоже внутри.
Тебе нужно только: подключить две колонки сзади (разъёмы Х3 и Х4) и воткнуть вилку в розетку. Больше ничего подключать не надо — аппарат самодостаточный.
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Звук у «Веги» тёплый и живой: мягкий бас, честная середина — так звучит настоящий винил.
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2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Диапазон воспроизводимых частот
	50 – 18000 Гц

	Номинальная выходная мощность на канал
	10 Вт

	Коэффициент гармоник
	0,7 %

	Уровень фона и наводок
	−50 дБ

	Отношение сигнал/шум
	−60 дБ

	Коэффициент детонации
	0,15 %

	Потребляемая мощность от сети
	80 Вт

	Габаритные размеры (ШхВхГ)
	465×210×428 мм

	Масса
	15 кг



Что эти цифры значат в жизни:
• 50 – 18000 Гц — слышит и бас, и звонкую «вершинку» звука;
• 10 Вт на канал — хватит с запасом на обычную комнату;
• 0,7 % гармоник — приличный показатель для аппарата той эпохи;
• 0,15 % детонации — «плавания» ноты на слух не заметно;
• 80 Вт от сети — потребляет примерно как лампочка накаливания.
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3. Где поставить
• На ровную горизонтальную поверхность — от этого зависит, как играет механизм.
• Подальше от батарей отопления и жаркого солнца.
• Так, чтобы сзади был доступ: там подключаются колонки и шнур сети.
• Не накрывать тряпками и не ставить сверху тяжёлое — аппарату нужно проветривание.
• Не ставить рядом с громкими вибрирующими предметами: вибрация мешает игле.
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4. Подключение колонок (Х3 и Х4)
ВНИМАНИЕ: сначала выключи аппарат из розетки. Потом подключай провода.
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1. Возьми двухпроводной шнур: в нём два провода — «плюс» и «минус» (обычно помечены цветом или полоской).
2. Разъём Х3 (синий на схеме) — это ЛЕВАЯ колонка.
3. Разъём Х4 (красный на схеме) — это ПРАВАЯ колонка.
4. Плюсовой провод — в плюсовой контакт колонки, минусовой — в минусовой. Про полярность — следующий раздел.
5. Вилку в розетку — и можно включать.
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5. Главный секрет — одинаковая полярность
«Плюс к плюсу, минус к минусу» — на обеих колонках одинаково. Это называется одинаковой полярностью.
Если перепутать полярность на одной колонке, звук не исчезнет, но станет вялым: бас провалится, и будет ощущение, что оркестр рассыпался.
Как проверить, что всё правильно:
1. Включи музыку с выраженным басом.
2. Сядь ровно по центру между колонками.
3. Если бас звучит плотно и мощно — всё верно.
4. Если бас «исчез» — поменяй местами два провода на ОДНОЙ из колонок (не на обеих!).
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6. Как слушать пластинку
Шаг 1. Открой защитную крышку проигрывателя.
Шаг 2. Положи пластинку на диск надписью вверх, аккуратно взяв её за края.
Шаг 3. Выбери скорость: 33 или 45 об/мин. Какая нужна — написано на этикетке пластинки.
Шаг 4. Сними защитный колпачок с иглы (если стоит).
Шаг 5. Подними рычажок микролифта — тонарм приподнимется над пластинкой.
Шаг 6. Подведи тонарм к началу пластинки (к внешнему краю).
Шаг 7. Отпусти рычажок — тонарм мягко опустится, игла ляжет без удара. Поехала музыка!
После прослушивания: подними рычажок, верни тонарм на подставку, надень колпачок на иглу.
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7. Что делает каждая ручка
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	Ручка
	Что делает

	Громкость
	Крутая по часовой — громче, против — тише. Начинай с малого!

	Баланс
	Сдвигает звук влево или вправо. Держи по центру для стерео.

	Тембр НЧ
	Меньше/больше баса.

	Тембр ВЧ
	Меньше/больше верхних частот, «звонкости».

	Переключатель 33/45
	Скорость вращения диска под твою пластинку.
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8. Как расставить колонки
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• Главное правило — равносторонний треугольник: расстояние между колонками равно расстоянию от них до тебя.
• Колонки — на уровне ушей сидящего слушателя, не на полу и не под потолком.
• Отступ от стены позади колонок — 20–30 см, чтобы басу было куда «дышать».
• Не ставь колонки вплотную в углы: бас станет гулким.
• Поверни колонки слегка «на слушателя» — так стерео-картинка будет чётче.
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9. Если что-то не так
	Симптом
	Что делать

	Нет звука
	Проверь вилку в розетке, шнур сети, положение ручки громкости.

	Гул или фон
	Убери провода колонок подальше от сетевого шнура; проверь, хорошо ли зажаты контакты.

	Звук «плавает», нота дрожит
	Проверь переключатель скорости; посмотри, чистый ли диск и ровно ли лежит пластинка.

	Одна колонка тише другой
	Проверь подключение этой колонки и ручку Баланс (должна стоять по центру).

	Бас исчез, звук «бумажный»
	Классика: перепутана полярность на одной колонке. Поменяй провода местами на ней.
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10. Уход за аппаратом и пластинками
• Аппарат протирай сухой мягкой салфеткой. Никаких мокрых тряпок сверху!
• Иглу чисти специальной щёточкой движением от края иглы к её основанию (обычно от заднего края к переднему).
• Пластинки бери только за края и за этикетку — отпечатки пальцев на дорожках слышны в звуке.
• Пластинки храни в конвертах, вертикально, как книги на полке.
• Пыль с пластинки смахивай антистатической щёточкой перед каждым прослушиванием.
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11. Техника безопасности
• Не трогай вилку и розетку мокрыми руками.
• Не открывай корпус аппарата — внутри сеть 220 В.
• Выключай аппарат из розетки, если долго не слушаешь или уходишь из дома.
• Не ставь на аппарат стаканы, кружки и горячие предметы.
• Береги шнуры: не пережимай их мебелью и не тяни за провод.
• При странном запахе или треске — сразу выключай из розетки.
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12. Памятка на холодильник
Шесть правил «Веги-109» на один магнитик:
1. Х3 — левая колонка, Х4 — правая.
2. Плюс к плюсу, минус к минусу — на обеих колонках одинаково.
3. Скорость 33 или 45 — смотри на этикетке пластинки.
4. Микролифт: нажал — подвёл — отпустил.
5. Руки сухие, крышку не снимать с корпуса.
6. Уходишь — выключай из розетки.
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